# ALLEGATO OT\_4

# INTERVENTO MIGLIORATIVO: SOSTITUZIONE DI TRATTI DI LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE INTERRATA – ELEMENTO DI VALUTAZIONE D) – PUNTI 10

**DA INSERIRE NELL’OFFERTA TECNICA**

In tutti i casi in cui sia necessario eseguire dei nuovi tratti di linea interrata a causa di guasti, mancato sfilamento dei cavi, estensioni di impianto, ecc., il concorrente è tenuto a presentare la propria offerta, espressa in metri lineari, di nuova linea interrata che si impegna a realizzare.

Per esecuzione di nuova linea elettrica si intendono tutte le attività necessarie per la realizzazione di una dorsale di alimentazione elettrica e, in particolare:

* demolizioni di pavimentazioni,
* scavi a sezione ristretta fino alla profondità necessaria;
* eventuale rimozione di cavidotto e cavi esistenti;
* posa di nuovo cavidotto in PVC 450N DN 90 mm;
* posa di conduttori di adeguata sezione secondo norme CEI;
* rinterro in sabbia o calcestruzzo del cavo;
* ripristino della pavimentazione esistente, secondo il regolamento del Comune;
* trasporti e oneri di conferimento a discarica.

I tratti di linea sui quali intervenire saranno scelti a discrezione dell’Amministrazione e gli interventi offerti dovranno essere eseguiti entro 1 anno dalla stipula del contratto.

Il concorrente deve quindi indicare:

1) Numero di metri lineari di linea elettrica di alimentazione interrata che si impegna a realizzare su richiesta dell’Amministrazione:

(compilare a cura del concorrente)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;